Tablica 1. Podjela zaštićenih prostora s obzirom na građenje i referentne cijene

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | **B****ez građevinske i glavnog projekta** | **Referentna cijena /** **m² - građenje i opremanje** | **B****ez građevinske dozvole sa glavnim Projektom** | **Referentna cijena / m² - građenje i opremanje** | **Sa građevinskom dozvolom** | **Referentna cijena / m² - građenje i opremanje** |
| 1. | Plastenici široki do 6 m i visoki do 3,5 m. bez temeljenja komunikacijskim trakama ili betonskim elementima i bez podova ili visoki tuneli za proizvodnju na tlu (prema listi prihvatljivih troškova) | 191,47 kn | Plastenici široki do 6 m i visoki do 3,5 m bez temeljenja komunikacijskim trakama ili betonskim elementima i bez podova - S RAZVODOM SUSTAVA ZA GRIJANJE, ELEKTR. ENERGIJE I PLINA \_ zaštićeni prostor- plastenik (prema Listi prihvatljivih troškova) | 1.160,85 kn | Plastenici široki do 6 m i visoki do 3,5 m. Sa temeljenjem i komunikacijskim trakama ili betonskim elementima i sa podovima - S RAZVODOM SUSTAVA ZA GRIJANJE, ELEKTR. ENERGIJE I PLINA ili zaštićeni prostor- plastenik (prema Listi prihvatljivih troškova) | **1.160,85 kn** |
|  |
| 2. | Plastenici širi od 6 m i viši od 3,5 m sa ili utemeljenjem ali koji imaju Tipski projekt | 191,47 kn | Staklenici s pokrovom od stakla do 12,5 kg/m2 bez komunikacijskih traka od betonskih elemenata | n/p | Plastenici širi od 6 m i viši od 3,5 m sa temeljenjem komunikacijskim trakama ili betonskim elementima sa podovima podova - S RAZVODOM SUSTAVA ZA GRIJANJE, ELEKTR. ENERGIJE I PLINA ili zaštićeni prostor- plastenik (prema Listi prihvatljivih troškova) | **1.160,85 kn** |  |