**OPG KALAZIĆ DALIBOR**

**KRALJA ZVONIMIRA 32**

**KUĆANCI**

**31542 MAGADENOVAC**

**OIB:** 56217853922

**Mobitel:** 091/649-2150

**e-mail:** rkalazic@gmail.com

Broj tehničke specifikacije: 1 / 4.1. OPG KALAZIC DALIBOR

Datum: 22. siječnja 2015.

**PREDMET: TEHNIČKE SPECIFIIKACIJE ZA NABAVU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE – VUČENE PRSKALICE**

*Potreba korisnika za navedenom opremom:*

*Poljoprivredno gospodarstvo obrađuje cca 80 ha oraničnih površina čija se poljoprivredna djelatnost odvija u sektoru proizvodnje žitarica. S obzirom na dotrajalost i nisku učinkovitost postojeće poljoprivredne mehanizacije – prskalice za tretiranje bilja tekućim gnojivima i zaštitnim sredstvima, na OPG-u postoji potreba za novom prskalicom koja će osigurati manje sati rada na poslovima prskanja, bolje upravljanje tekućim gnojivima i pesticidima, brizi za zdravlje čovjeka i okoliša te povećanje ukupne učinkovitosti proizvodnje.*

*Tehničke specifikacije vučene prskalice*

* Rezervoar zapremnine 3000 – 3350 l
* Raspon grana 18 metara
* Šesteromembranska pumpa
* Regulacijski ventil za jednaku hektarsku dozu
* Usisni filter s vakummetrom sa prikazom stanja zaprljanja filtera
* Tlačni samočisteći filter
* Nosač dizni s mogućnošću zatvaranja svakog pojedinog nosača
* Rezervoar čiste vode
* Rezervoar za punjenje kemikalijama litara s ispiranjem boca i ispiranje rezervoara kemikalija
* Rezervoar za ispiranje prskalice
* Kardan s duplim zglobom
* Redni filteri

Molimo vas da prilikom sastavljanja ponude navedete slijedeće:

1. Rok isporuke opreme
2. Trajanje garancije na opremu
3. Obveze investitora
4. Uvjete i način plaćanja
5. Rok valjanosti ponude

U ponudi je potrebno potvrditi da se radi o novoj i neupotrebljavanoj robi. Ponudu je potrebno dostaviti u pisanom obliku, ovjerenu i potpisanu od strane ponuditelja kao i u elektroničkom obliku u MS Excel formatu.

Molimo Vas da zaprimljene tehničke specifikacije potpišete te ih dostavite zajedno sa ponudom kao dokaz da ste kao ponuditelj upoznati sa zahtjevima i potrebama investitora.

Tehničku specifikaciju sastavio:

**Kalazić Dalibor, nositelj OPG-a**